ОЦЕНОЧНЫЕ ЛИСТЫ (ЧЕК-ЛИСТЫ) для оценивания практических навыков (умений) в рамках второго этапа первичной специализированной аккредитации специалистов со средним профессиональным образованием по специальности «Стоматология ортопедическая»

Москва - 2020

Перечень практических навыков  
для оценки в симулированных условиях при проведении второго  
этапа первичной специализированной аккредитации лиц,  
получивших дополнительное профессиональное образование  
по программе профессиональной переподготовки  
среднего профессионального медицинского образования  
по специальности «Стоматология ортопедическая»

1. Моделирование из воска дистально-щечного бугра 16 зуба
2. Моделирование из воска медиально-небного бугра 26 зуба
3. Моделирование из воска медиально-щечного бугра 26 зуба
4. Моделирование из воска небного бугра 25 зуба
5. Моделирование из воска язычного бугра 3 5 зуба
6. Отливка модели по оттиску с верхней челюсти при полном отсутствии зубов
7. Отливка модели по оттиску с нижней челюсти с интактным зубным рядом
8. Отливка модели по оттиску с нижней челюсти с дефектами зубного ряда
9. Отливка ортодонтической модели по оттиску с верхней челюсти
10. Отливка ортодонтической модели по оттиску с нижней челюсти
11. Базовая сердечно-легочная реанимация

Проверяемый практический навык: моделирование из воска дистально-щечного бугра 16 зуба

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень практических действий | Форма  представления | Отметка о выполнении Да/нет |
|  | Подготовка к работе |  |  |
| 1. | Ознакомиться с заказом-нарядом на изготовление протезов | Выполнить |  |
| 2. | Включить питание рабочего стола зубного техника | Выполнить |  |
| 3. | Отрегулировать высоту стула | Выполнить |  |
| 4. | Включить индивидуальное освещение | Выполнить |  |
| 5. | Взять гипсовые модели, зафиксированные в окклюдатор или артикулятор с подготовленным 16 зубом и положить их на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 6. | Взять электрошпатель и положить его на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 7. | Взять моделировочный инструментарий (зуботехнический шпатель) и положить его на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 8. | Взять воск моделировочный и положить его на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 9. | Взять горелку и положить его на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 10. | Взять зажигалку и положить её на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 11. | Взять артикуляционную бумагу и положить её на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 12. | Настроить электрошпатель | Выполнить |  |
| 13. | Зажечь горелку | Выполнить |  |
|  | Выполнение работы |  |  |
| 14. | Расплавить и нанести кипящий воск моделировочный в области дефекта коронковой части 16 зуба моделировочным инструментарием (зуботехническим шпателем) | Выполнить |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень практических действий | Форма  представления | Отметка о выполнении Да/нет |
| 15. | Затушить горелку | Выполнить |  |
| 16. | Разогреть воск моделировочный при помощи электрошпателя и нанести в область дефекта коронковой части 16 зуба | Выполнить |  |
| 17. | Отмоделировать из воска моделировочного дистально-щечный бугор 16 зуба, ориентируясь на анатомическую форму 26 зуба гипсовой модели | Выполнить |  |
| 18. | Проверить окклюзионные контакты при помощи артикуляционной бумаги | Выполнить |  |
|  | Завершение работы |  |  |
| 19. | Выключить оборудование и питание рабочего стола зубного техника | Выполнить |  |
| 20. | Внести запись в журнал учета расходных материалов | Сказать |  |

ФИО члена АПК

подпись отметка о внесении в базу ФИО

(внесен / не внесен)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Практическое действие аккредитуемого | Примерный текст комментариев аккредитуемого |
| 19. | Внести запись в журнал учета расходных материалов | «Делаю запись в журнале учета расходных материалов» |

Оборудование и оснащение для практического навыка

1. Рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением, подключенный к электропитанию
2. Стул с регулируемой высотой
3. Артикуляционная бумага (из расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого)
4. Гипсовые модели, зафиксированные в окклюдатор или артикулятор с подготовленным 16 зубом (из расчета 1 комплект на одну попытку аккредитуемого)
5. Горелка
6. Зажигалка
7. Моделировочный инструментарий (зуботехнический шпатель)
8. Электрошпатель
9. Воск моделировочный (10 грамм из расчета на одну попытку аккредитуемого)
10. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения аккредитуемым документации
11. Формы документации: заказ-наряд на изготовление протезов; журнал учета расходных материалов (приказ Минздрава СССР от 03.07.1985г N 884 «О мерах по повышению эффективности оказании ортопедической стоматологической помощи населению»; приказ Минздрава СССР от 12.06.1984 № 670 «О мерах по дальнейшему улучшению стоматологической помощи населению»)

Нормативные и методические документы, используемые для создания оценочного листа (чек-листа)

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
2. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая», утвержденный приказом Минобрнауки России № 972 от 11.08.2014
4. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, утвержден постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 05. 2010 №58.

1. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

обращению с медицинскими отходами», утвержден постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 декабря 2010 года №163.

1. Приказ Минздрава СССР от 03.07.1985 № 884 «О мерах по повышению эффективности оказании ортопедической стоматологической помощи населению».
2. Приказ Минздрава СССР от 12.06.1984 № 670 «О мерах по дальнейшему улучшению стоматологической помощи населению».

Проверяемый практический навык: моделирование из воска медиально-небного бугра 26 зуба

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень практических действий | Форма  представления | Отметка о выполнении Да/нет |
|  | Подготовка к работе |  |  |
| 1. | Ознакомиться с заказом-нарядом на изготовление протезов | Выполнить |  |
| 2. | Включить питание рабочего стола зубного техника | Выполнить |  |
| 3. | Отрегулировать высоту стула | Выполнить |  |
| 4. | Включить индивидуальное освещение | Выполнить |  |
| 5. | Взять гипсовые модели, зафиксированные в окклюдатор или артикулятор с подготовленным 26 зубом и положить их на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 6. | Взять электрошпательи положить его на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 7. | Взять моделировочный инструментарий (зуботехнический шпатель) и положить его на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 8. | Взять воск моделировочный и положить его на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 9. | Взять горелку и положить его на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 10. | Взять зажигалку и положить её на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 11. | Взять артикуляционную бумагу и положить её на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 12. | Настроить электрошпатель | Выполнить |  |
| 13. | Зажечь горелку | Выполнить |  |
|  | Выполнение работы |  |  |
| 14. | Расплавить и нанести кипящий воск моделировочный в области дефекта коронковой части 26 зуба моделировочным инструментарием (зуботехническим шпателем) | Выполнить |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень практических действий | Форма  представления | Отметка о выполнении Да/нет |
| 15. | Затушить горелку | Выполнить |  |
| 16. | Разогреть воск моделировочный при помощи электрошпателя и нанести в область дефекта коронковой части 26 зуба | Выполнить |  |
| 17. | Отмоделировать из воска моделировочного медиально-небный бугор 26 зуба, ориентируясь на анатомическую форму 16 зуба гипсовой модели | Выполнить |  |
| 18. | Проверить окклюзионные контакты при помощи артикуляционной бумаги | Выполнить |  |
|  | Завершение работы |  |  |
| 19. | Выключить оборудование и питание рабочего стола зубного техника | Выполнить |  |
| 20. | Внести запись в журнал учета расходных материалов | Сказать |  |

ФИО члена АПК

подпись отметка о внесении в базу ФИО

(внесен / не внесен)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Практическое действие аккредитуемого | Примерный текст комментариев аккредитуемого |
| 19. | Внести запись в журнал учета расходных материалов | «Делаю запись в журнале учета расходных материалов» |

Оборудование и оснащение для практического навыка

1. Рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением, подключенный к электропитанию
2. Стул с регулируемой высотой
3. Артикуляционная бумага (из расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого)
4. Гипсовые модели, зафиксированные в окклюдатор или артикулятор с подготовленным 26 зубом (из расчета 1 комплект на одну попытку аккредитуемого)
5. Горелка
6. Зажигалка
7. Моделировочный инструментарий (зуботехнический шпатель)
8. Электрошпатель
9. Воск моделировочный (10 грамм из расчета на одну попытку аккредитуемого)
10. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения аккредитуемым документации
11. Формы документации: заказ-наряд на изготовление протезов; журнал учета расходных материалов (приказ Минздрава СССР от 03.07.1985г N 884 «О мерах по повышению эффективности оказании ортопедической стоматологической помощи населению»; приказ Минздрава СССР от 12.06.1984 № 670 «О мерах по дальнейшему улучшению стоматологической помощи населению»)

Нормативные и методические документы, используемые для создания оценочного листа (чек-листа)

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
2. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая», утвержденный приказом Минобрнауки России № 972 от 11.08.2014
4. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, утвержден постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 05. 2010 №58.

1. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

обращению с медицинскими отходами», утвержден постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 декабря 2010 года №163.

1. Приказ Минздрава СССР от 03.07.1985 № 884 «О мерах по повышению эффективности оказании ортопедической стоматологической помощи населению».
2. Приказ Минздрава СССР от 12.06.1984 № 670 «О мерах по дальнейшему улучшению стоматологической помощи населению».

Проверяемый практический навык: моделирование из воска медиально­щечного бугра 26 зуба

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень практических действий | Форма  представления | Отметка о выполнении Да/нет |
|  | Подготовка к работе |  |  |
| 1. | Ознакомиться с заказом-нарядом на изготовление протезов | Выполнить |  |
| 2. | Включить питание рабочего стола зубного техника | Выполнить |  |
| 3. | Отрегулировать высоту стула | Выполнить |  |
| 4. | Включить индивидуальное освещение | Выполнить |  |
| 5. | Взять гипсовые модели, зафиксированные в окклюдатор или артикулятор с подготовленным 26 зубом и положить их на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 6. | Взять электрошпательи положить его на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 7. | Взять моделировочный инструментарий (зуботехнический шпатель) и положить его на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 8. | Взять воск моделировочный и положить его на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 9. | Взять горелку и положить его на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 10. | Взять зажигалку и положить её на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 11. | Взять артикуляционную бумагу и положить её на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 12. | Настроить электрошпатель | Выполнить |  |
| 13. | Зажечь горелку | Выполнить |  |
|  | Выполнение работы |  |  |
| 14. | Расплавить и нанести кипящий воск моделировочный в области дефекта коронковой части 26 зуба моделировочным инструментарием (зуботехническим шпателем) | Выполнить |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень практических действий | Форма  представления | Отметка о выполнении Да/нет |
| 15. | Затушить горелку | Выполнить |  |
| 16. | Разогреть воск моделировочный при помощи электрошпателя и нанести в область дефекта коронковой части 26 зуба | Выполнить |  |
| 17. | Отмоделировать из воска моделировочного медиально-щечный бугор 26 зуба, ориентируясь на анатомическую форму 16 зуба гипсовой модели | Выполнить |  |
| 18. | Проверить окклюзионные контакты при помощи артикуляционной бумаги | Выполнить |  |
|  | Завершение работы |  |  |
| 19. | Выключить оборудование и питание рабочего стола зубного техника | Выполнить |  |
| 20. | Внести запись в журнал учета расходных материалов | Сказать |  |

ФИО члена АПК

подпись отметка о внесении в базу ФИО

(внесен / не внесен)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Практическое действие аккредитуемого | Примерный текст комментариев аккредитуемого |
| 19. | Внести запись в журнал учета расходных материалов | «Делаю запись в журнале учета расходных материалов» |

Оборудование и оснащение для практического навыка

1. Рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением, подключенный к электропитанию
2. Стул с регулируемой высотой
3. Артикуляционная бумага (из расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого)
4. Гипсовые модели, зафиксированные в окклюдатор или артикулятор с подготовленным 26 зубом (из расчета 1 комплект на одну попытку аккредитуемого)
5. Горелка
6. Зажигалка
7. Моделировочный инструментарий (зуботехнический шпатель)
8. Электрошпатель
9. Воск моделировочный (10 грамм из расчета на одну попытку аккредитуемого)
10. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения аккредитуемым документации
11. Формы документации: заказ-наряд на изготовление протезов; журнал учета расходных материалов (приказ Минздрава СССР от 03.07.1985г N 884 «О мерах по повышению эффективности оказании ортопедической стоматологической помощи населению»; приказ Минздрава СССР от 12.06.1984 № 670 «О мерах по дальнейшему улучшению стоматологической помощи населению»)

Нормативные и методические документы, используемые для создания оценочного листа (чек-листа)

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
2. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая», утвержденный приказом Минобрнауки России № 972 от 11.08.2014
4. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, утвержден постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 05. 2010 №58.

1. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

обращению с медицинскими отходами», утвержден постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 декабря 2010 года №163.

1. Приказ Минздрава СССР от 03.07.1985 № 884 «О мерах по повышению эффективности оказании ортопедической стоматологической помощи населению».
2. Приказ Минздрава СССР от 12.06.1984 № 670 «О мерах по дальнейшему улучшению стоматологической помощи населению».

Проверяемый практический навык: моделирование из воска небного бугра 25

зуба

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень практических действий | Форма  представления | Отметка о выполнении Да/нет |
|  | Подготовка к работе |  |  |
| 1. | Ознакомиться с заказом-нарядом на изготовление протезов | Выполнить |  |
| 2. | Включить питание рабочего стола зубного техника | Выполнить |  |
| 3. | Отрегулировать высоту стула | Выполнить |  |
| 4. | Включить индивидуальное освещение | Выполнить |  |
| 5. | Взять гипсовые модели, зафиксированные в окклюдатор или артикулятор с подготовленным 25 зубом и положить их на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 6. | Взять электрошпательи положить его на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 7. | Взять моделировочный инструментарий (зуботехнический шпатель) и положить его на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 8. | Взять воск моделировочный и положить его на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 9. | Взять горелку и положить его на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 10. | Взять зажигалку и положить её на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 11. | Взять артикуляционную бумагу и положить её на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 12. | Настроить электрошпатель | Выполнить |  |
| 13. | Зажечь горелку | Выполнить |  |
|  | Выполнение работы |  |  |
| 14. | Расплавить и нанести кипящий воск моделировочный в области дефекта коронковой части 25 зуба моделировочным инструментарием (зуботехническим шпателем) | Выполнить |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень практических действий | Форма  представления | Отметка о выполнении Да/нет |
| 15. | Затушить горелку | Выполнить |  |
| 16. | Разогреть воск моделировочный при помощи электрошпателя и нанести в область дефекта коронковой части 25 зуба | Выполнить |  |
| 17. | Отмоделировать из воска моделировочного небный бугор 25 зуба, ориентируясь на анатомическую форму 15 зуба гипсовой модели | Выполнить |  |
| 18. | Проверить окклюзионные контакты при помощи артикуляционной бумаги | Выполнить |  |
|  | Завершение работы |  |  |
| 19. | Выключить оборудование и питание рабочего стола зубного техника | Выполнить |  |
| 20. | Внести запись в журнал учета расходных материалов | Сказать |  |

ФИО члена АПК

подпись отметка о внесении в базу ФИО

(внесен / не внесен)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Практическое действие аккредитуемого | Примерный текст комментариев аккредитуемого |
| 19. | Внести запись в журнал учета расходных материалов | «Делаю запись в журнале учета расходных материалов» |

Оборудование и оснащение для практического навыка

1. Рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением, подключенный к электропитанию
2. Стул с регулируемой высотой
3. Артикуляционная бумага (из расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого)
4. Гипсовые модели, зафиксированные в окклюдатор или артикулятор с подготовленным 25 зубом (из расчета 1 комплект на одну попытку аккредитуемого)
5. Горелка
6. Зажигалка
7. Моделировочный инструментарий (зуботехнический шпатель)
8. Электрошпатель
9. Воск моделировочный (10 грамм из расчета на одну попытку аккредитуемого)
10. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения аккредитуемым документации
11. Формы документации: заказ-наряд на изготовление протезов; журнал учета расходных материалов (приказ Минздрава СССР от 03.07.1985г N 884 «О мерах по повышению эффективности оказании ортопедической стоматологической помощи населению»; приказ Минздрава СССР от 12.06.1984 № 670 «О мерах по дальнейшему улучшению стоматологической помощи населению»)

Нормативные и методические документы, используемые для создания оценочного листа (чек-листа)

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
2. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего

профессионального образования по специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая», утвержденный приказом Минобрнауки России № 972 от

11.08.2014СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, утвержден постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 05. 2010 №58.

1. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

обращению с медицинскими отходами», утвержден постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 декабря 2010 года №163.

1. Приказ Минздрава СССР от 03.07.1985 № 884 «О мерах по повышению эффективности оказании ортопедической стоматологической помощи населению».
2. Приказ Минздрава СССР от 12.06.1984 № 670 «О мерах по дальнейшему улучшению стоматологической помощи населению».

Проверяемый практический навык: моделирование из воска язычного бугра 35

зуба

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень практических действий | Форма  представления | Отметка о выполнении Да/нет |
|  | Подготовка к работе |  |  |
| 1. | Ознакомиться с заказом-нарядом на изготовление протезов | Выполнить |  |
| 2. | Включить питание рабочего стола зубного техника | Выполнить |  |
| 3. | Отрегулировать высоту стула | Выполнить |  |
| 4. | Включить индивидуальное освещение | Выполнить |  |
| 5. | Взять гипсовые модели, зафиксированные в окклюдатор или артикулятор с подготовленным 35 зубом и положить их на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 6. | Взять электрошпательи положить его на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 7. | Взять моделировочный инструментарий (зуботехнический шпатель) и положить его на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 8. | Взять воск моделировочный и положить его на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 9. | Взять горелку и положить его на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 10. | Взять зажигалку и положить её на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 11. | Взять артикуляционную бумагу и положить её на рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением | Выполнить |  |
| 12. | Настроить электрошпатель | Выполнить |  |
| 13. | Зажечь горелку | Выполнить |  |
|  | Выполнение работы |  |  |
| 14. | Расплавить и нанести кипящий воск моделировочный в области дефекта коронковой части 35 зуба моделировочным инструментарием (зуботехническим шпателем) | Выполнить |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень практических действий | Форма  представления | Отметка о выполнении Да/нет |
| 15. | Затушить горелку | Выполнить |  |
| 16. | Разогреть воск моделировочный при помощи электрошпателя и нанести в область дефекта коронковой части 35 зуба | Выполнить |  |
| 17. | Отмоделировать из воска моделировочного язычный бугор 35 зуба, ориентируясь на анатомическую форму 45 зуба гипсовой модели | Выполнить |  |
| 18. | Проверить окклюзионные контакты при помощи артикуляционной бумаги | Выполнить |  |
|  | Завершение работы |  |  |
| 19. | Выключить оборудование и питание рабочего стола зубного техника | Выполнить |  |
| 20. | Внести запись в журнал учета расходных материалов | Сказать |  |

ФИО члена АПК

подпись отметка о внесении в базу ФИО

(внесен / не внесен)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Практическое действие аккредитуемого | Примерный текст комментариев аккредитуемого |
| 19. | Внести запись в журнал учета расходных материалов | «Делаю запись в журнале учета расходных материалов» |

Оборудование и оснащение для практического навыка

1. Рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением, подключенный к электропитанию
2. Стул с регулируемой высотой
3. Артикуляционная бумага (из расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого)
4. Гипсовые модели, зафиксированные в окклюдатор или артикулятор с подготовленным 3 5 зубом (из расчета 1 комплект на одну попытку аккредитуемого)
5. Горелка
6. Зажигалка
7. Моделировочный инструментарий (зуботехнический шпатель)
8. Электрошпатель
9. Воск моделировочный (10 грамм из расчета на одну попытку аккредитуемого)
10. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения аккредитуемым документации
11. Формы документации: заказ-наряд на изготовление протезов; журнал учета расходных материалов (приказ Минздрава СССР от 03.07.1985г N 884 «О мерах по повышению эффективности оказании ортопедической стоматологической помощи населению»; приказ Минздрава СССР от 12.06.1984 № 670 «О мерах по дальнейшему улучшению стоматологической помощи населению»)

Нормативные и методические документы, используемые для создания оценочного листа (чек-листа)

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
2. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая», утвержденный приказом Минобрнауки России № 972 от 11.08.2014
4. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, утвержден постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 05. 2010 №58.

1. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

обращению с медицинскими отходами», утвержден постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 декабря 2010 года №163.

1. Приказ Минздрава СССР от 03.07.1985 № 884 «О мерах по повышению эффективности оказании ортопедической стоматологической помощи населению».
2. Приказ Минздрава СССР от 12.06.1984 № 670 «О мерах по дальнейшему улучшению стоматологической помощи населению».

Проверяемый практический навык: отливка модели по оттиску с верхней челюсти при полном отсутствии зубов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень практических действий | Форма  представления | Отметка о выполнении Да/нет |
|  | Подготовка к работе |  |  |
| 1. | Ознакомиться с заказом-нарядом на изготовление протезов | Выполнить |  |
| 2. | Промыть оттискную ложку с оттиском от остатков дезинфицирующего средства струей воды в течение 30 секунд | Выполнить |  |
| 3. | Оценить качество оттиска | Сказать |  |
| 4. | Взять резиновую колбу для гипса и положить её на гипсовочный стол | Выполнить |  |
| 5. | Взять шпатель для замешивания гипса и положить его на гипсовочный стол | Выполнить |  |
| 6. | Подготовить гипс | Выполнить |  |
|  | Выполнение работы |  |  |
| 7. | Налить в мерный стакан 30-50 мл. холодной воды | Выполнить |  |
| 8. | Налить в резиновую колбу для гипса отмеренное количество воды, добавить нужное количество гипса до его насыщения водой | Выполнить |  |
| 9. | Перемешать гипс с помощью шпателя для замешивания гипса до однородной сметанообразной консистенции | Выполнить |  |
| 10. | Включить вибростолик нажатием кнопки | Выполнить |  |
| 11. | Поместить оттискную ложку с оттиском на поверхность вибростолика | Выполнить |  |
| 12. | Распределить первые порции гипса шпателем для замешивания гипса на выступающие поверхности оттискной ложки с оттиском | Выполнить |  |
| 13. | Заполнить оттискную ложку с оттиском гипсом с перекрытием его краев | Выполнить |  |
| 14. | Оформить цоколь | Выполнить |  |
|  | Завершение работы |  |  |
| 15. | Выключить вибростолик нажатием кнопки | Выполнить |  |
| 16. | Внести запись в журнал учета расходных материалов | Сказать |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Практическое действие аккредитуемого | Примерный текст комментариев аккредитуемого |
| 3. | Оценить качество оттиска | «Оттискная масса плотно прилегает к ложке, нет оттяжек, нет пор на рабочей поверхности» |
| 16. | Внести запись в журнал учета расходных материалов | «Делаю запись в журнале учета расходных материалов» |

Оборудование и оснащение для практического навыка

1. Рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением, подключенный к электропитанию
2. Стул с регулируемой высотой
3. Раковина с гипсоотстойником, подключенная к водопроводной системе
4. Гипсовочный стол
5. Вибростолик, подключенный к электросети
6. Бункер для гипса
7. Мерная емкость для воды
8. Оттискная ложка с оттиском (из расчета 1 комплектна одну попытку аккредитуемого)
9. Резиновая колба
10. Шпатель для замешивания гипса
11. Медицинский гипс (150 грамм из расчета на одну попытку аккредитуемого)
12. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения аккредитуемым документации
13. Формы документации: заказ-наряд на изготовление протезов; журнал учета расходных материалов (приказ Минздрава СССР от 03.07.1985г N 884 «О мерах по повышению эффективности оказании ортопедической стоматологической помощи населению»; приказ Минздрава СССР от 12.06.1984 № 670 «О мерах по дальнейшему улучшению стоматологической помощи населению»)

Нормативные и методические документы, используемые для создания оценочного листа (чек-листа)

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
2. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая», утвержденный приказом Минобрнауки России № 972 от 11.08.2014
4. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, утвержден постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 05. 2010 №58.

1. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

обращению с медицинскими отходами», утвержден постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 декабря 2010 года №163.

1. Приказ Минздрава СССР от 03.07.1985 № 884 «О мерах по повышению эффективности оказании ортопедической стоматологической помощи населению».

Проверяемый практический навык: отливка модели по оттиску с нижней челюсти с интактным зубным рядом

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень практических действий | Форма  представления | Отметка о выполнении Да/нет |
|  | Подготовка к работе |  |  |
| 1. | Ознакомиться с заказом-нарядом на изготовление протезов | Выполнить |  |
| 2. | Промыть оттискную ложку с оттиском от остатков дезинфицирующего средства струей воды в течение 30 секунд | Выполнить |  |
| 3. | Оценить качество оттиска | Сказать |  |
| 4. | Взять резиновую колбу для гипса и положить её на гипсовочный стол | Выполнить |  |
| 5. | Взять шпатель для замешивания гипса и положить его на гипсовочный стол | Выполнить |  |
| 6. | Подготовить гипс | Выполнить |  |
|  | Выполнение работы |  |  |
| 7. | Налить в мерный стакан 30-50 мл. холодной воды | Выполнить |  |
| 8. | Налить в резиновую колбу для гипса отмеренное количество воды, добавить нужное количество гипса до его насыщения водой | Выполнить |  |
| 9. | Перемешать гипс с помощью шпателя для замешивания гипса до однородной сметанообразной консистенции | Выполнить |  |
| 10. | Включить вибростолик нажатием кнопки | Выполнить |  |
| 11. | Поместить оттискную ложку с оттиском на поверхность вибростолика | Выполнить |  |
| 12. | Распределить первые порции гипса шпателем для замешивания гипса на выступающие поверхности оттискной ложки с оттиском | Выполнить |  |
| 13. | Заполнить оттискную ложку с оттиском гипсом с перекрытием его краев | Выполнить |  |
| 14. | Оформить цоколь | Выполнить |  |
|  | Завершение работы |  |  |
| 15. | Выключить вибростолик нажатием кнопки | Выполнить |  |
| 16. | Внести запись в журнал учета расходных материалов | Сказать |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Практическое действие аккредитуемого | Примерный текст комментариев аккредитуемого |
| 3. | Оценить качество оттиска | «Оттискная масса плотно прилегает к ложке, нет оттяжек, нет пор на рабочей поверхности» |
| 16. | Внести запись в журнал учета расходных материалов | «Делаю запись в журнале учета расходных материалов» |

Оборудование и оснащение для практического навыка

1. Рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением, подключенный к электропитанию
2. Стул с регулируемой высотой
3. Раковина с гипсоотстойником, подключенная к водопроводной системе
4. Гипсовочный стол
5. Вибростолик, подключенный к электросети
6. Бункер для гипса
7. Мерная емкость для воды
8. Оттискная ложка с оттиском (из расчета 1 комплектна одну попытку аккредитуемого)
9. Резиновая колба
10. Шпатель для замешивания гипса
11. Медицинский гипс (150 грамм из расчета на одну попытку аккредитуемого)
12. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения аккредитуемым документации
13. Формы документации: заказ-наряд на изготовление протезов; журнал учета расходных материалов (приказ Минздрава СССР от 03.07.1985г № 884 «О мерах по повышению эффективности оказании ортопедической стоматологической помощи населению»; приказ Минздрава СССР от 12.06.1984 №N 670 «О мерах по дальнейшему улучшению стоматологической помощи населению»)

Нормативные и методические документы, используемые для создания оценочного листа (чек-листа)

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
2. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая», утвержденный приказом Минобрнауки России № 972 от 11.08.2014
4. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, утвержден постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 05. 2010 №58.

1. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

обращению с медицинскими отходами», утвержден постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 декабря 2010 года №163.

1. Приказ Минздрава СССР от 03.07.1985 № 884 «О мерах по повышению эффективности оказании ортопедической стоматологической помощи населению».

Проверяемый практический навык: отливка модели по оттиску с нижней челюсти с дефектами зубного ряда

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень практических действий | Форма  представления | Отметка о выполнении Да/нет |
|  | Подготовка к работе |  |  |
| 1. | Ознакомиться с заказом-нарядом на изготовление протезов | Выполнить |  |
| 2. | Промыть оттискную ложку с оттиском от остатков дезинфицирующего средства струей воды в течение 30 секунд | Выполнить |  |
| 3. | Оценить качество оттиска | Сказать |  |
| 4. | Взять резиновую колбу для гипса и положить её на гипсовочный стол | Выполнить |  |
| 5. | Взять шпатель для замешивания гипса и положить его на гипсовочный стол | Выполнить |  |
| 6. | Подготовить гипс | Выполнить |  |
|  | Выполнение работы |  |  |
| 7. | Налить в мерный стакан 30-50 мл. холодной воды | Выполнить |  |
| 8. | Налить в резиновую колбу для гипса отмеренное количество воды, добавить нужное количество гипса до его насыщения водой | Выполнить |  |
| 9. | Перемешать гипс с помощью шпателя для замешивания гипса до однородной сметанообразной консистенции | Выполнить |  |
| 10. | Включить вибростолик нажатием кнопки | Выполнить |  |
| 11. | Поместить оттискную ложку с оттиском на поверхность вибростолика | Выполнить |  |
| 12. | Распределить первые порции гипса шпателем для замешивания гипса на выступающие поверхности оттискной ложки с оттиском | Выполнить |  |
| 13. | Заполнить оттискную ложку с оттиском гипсом с перекрытием его краев | Выполнить |  |
| 14. | Оформить цоколь | Выполнить |  |
|  | Завершение работы |  |  |
| 15. | Выключить вибростолик нажатием кнопки | Выполнить |  |
| 16. | Внести запись в журнал учета расходных материалов | Сказать |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Практическое действие аккредитуемого | Примерный текст комментариев аккредитуемого |
| 3. | Оценить качество оттиска | «Оттискная масса плотно прилегает к ложке, нет оттяжек, нет пор на рабочей поверхности» |
| 16. | Внести запись в журнал учета расходных материалов | «Делаю запись в журнале учета расходных материалов» |

Оборудование и оснащение для практического навыка в соответствии с условием практического задания

1. Рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением, подключенный к электропитанию
2. Стул с регулируемой высотой
3. Раковина с гипсоотстойником, подключенная к водопроводной системе
4. Гипсовочный стол
5. Вибростолик, подключенный к электросети
6. Бункер для гипса
7. Мерная емкость для воды
8. Оттискная ложка с оттиском (из расчета 1 комплектна одну попытку аккредитуемого)
9. Резиновая колба
10. Шпатель для замешивания гипса
11. Медицинский гипс (150 грамм из расчета на одну попытку аккредитуемого)
12. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения аккредитуемым документации
13. Формы документации: заказ-наряд на изготовление протезов; журнал учета расходных материалов (приказ Минздрава СССР от 03.07.1985г № 884 «О мерах по повышению эффективности оказании ортопедической стоматологической помощи населению»; приказ Минздрава СССР от 12.06.1984 № 670 «О мерах по дальнейшему улучшению стоматологической помощи населению»)

Нормативные и методические документы, используемые для создания оценочного листа (чек-листа)

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
2. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая», утвержденный приказом Минобрнауки России № 972 от 11.08.2014
4. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, утвержден постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 05. 2010 №58.

1. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

обращению с медицинскими отходами», утвержден постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 декабря 2010 года №163.

1. Приказ Минздрава СССР от 03.07.1985 № 884 «О мерах по повышению эффективности оказании ортопедической стоматологической помощи населению».

Проверяемый практический навык: отливка ортодонтической модели по оттиску с верхней челюсти

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень практических действий | Форма  представления | Отметка о выполнении Да/нет |
|  | Подготовка к работе |  |  |
| 1. | Ознакомиться с заказом-нарядом на изготовление протезов | Выполнить |  |
| 2. | Промыть оттискную ложку с оттиском от остатков дезинфицирующего средства струей воды в течение 30 секунд | Выполнить |  |
| 3. | Оценить качество оттиска | Сказать |  |
| 4. | Взять резиновую колбу для гипса и положить её на гипсовочный стол | Выполнить |  |
| 5. | Взять шпатель для замешивания гипса и положить его на гипсовочный стол | Выполнить |  |
| 6. | Подготовить гипс | Выполнить |  |
|  | Выполнение работы |  |  |
| 7. | Налить в мерный стакан 30-50 мл. холодной воды | Выполнить |  |
| 8. | Налить в резиновую колбу для гипса отмеренное количество воды, добавить нужное количество гипса до его насыщения водой | Выполнить |  |
| 9. | Перемешать гипс с помощью шпателя для замешивания гипса до однородной сметанообразной консистенции | Выполнить |  |
| 10. | Включить вибростолик нажатием кнопки | Выполнить |  |
| 11. | Поместить оттискную ложку с оттиском на поверхность вибростолика | Выполнить |  |
| 12. | Распределить первые порции гипса шпателем для замешивания гипса на выступающие поверхности оттискной ложки с оттиском | Выполнить |  |
| 13. | Заполнить оттискную ложку с оттиском гипсом с перекрытием его краев | Выполнить |  |
| 14. | Оформить цоколь | Выполнить |  |
|  | Завершение работы |  |  |
| 15. | Выключить вибростолик нажатием кнопки | Выполнить |  |
| 16. | Внести запись в журнал учета расходных материалов | Сказать |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Практическое действие аккредитуемого | Примерный текст комментариев аккредитуемого |
| 3. | Оценить качество оттиска | «Оттискная масса плотно прилегает к ложке, нет оттяжек, нет пор на рабочей поверхности» |
| 16. | Внести запись в журнал учета расходных материалов | «Делаю запись в журнале учета расходных материалов» |

Оборудование и оснащение для практического навыка

1. Рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением, подключенный к электропитанию
2. Стул с регулируемой высотой
3. Раковина с гипсоотстойником, подключенная к водопроводной системе
4. Гипсовочный стол
5. Вибростолик, подключенный к электросети
6. Бункер для гипса
7. Мерная емкость для воды
8. Оттискная ложка с оттиском (из расчета 1 комплектна одну попытку аккредитуемого)
9. Резиновая колба
10. Шпатель для замешивания гипса
11. Медицинский гипс (150 грамм из расчета на одну попытку аккредитуемого)
12. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения аккредитуемым документации
13. Формы документации: заказ-наряд на изготовление протезов; журнал учета расходных материалов (приказ Минздрава СССР от 03.07.1985г N 884 «О мерах по повышению эффективности оказании ортопедической стоматологической помощи населению»; приказ Минздрава СССР от 12.06.1984 N 670 «О мерах по дальнейшему улучшению стоматологической помощи населению»)

Нормативные и методические документы, используемые для создания оценочного листа (чек-листа)

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
2. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая», утвержденный приказом Минобрнауки России № 972 от 11.08.2014
4. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, утвержден постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 05. 2010 №58.

1. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

обращению с медицинскими отходами», утвержден постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 декабря 2010 года №163.

1. Приказ Минздрава СССР от 03.07.1985 № 884 «О мерах по повышению эффективности оказании ортопедической стоматологической помощи населению».

Проверяемый практический навык: отливка ортодонтической модели по

оттиску с нижней челюсти

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень практических действий | Форма  представления | Отметка о выполнении Да/нет |
|  | Подготовка к работе |  |  |
| 1. | Ознакомиться с заказом-нарядом на изготовление протезов | Выполнить |  |
| 2. | Промыть оттискную ложку с оттиском от остатков дезинфицирующего средства струей воды в течение 30 секунд | Выполнить |  |
| 3. | Оценить качество оттиска | Сказать |  |
| 4. | Взять резиновую колбу для гипса и положить её на гипсовочный стол | Выполнить |  |
| 5. | Взять шпатель для замешивания гипса и положить его на гипсовочный стол | Выполнить |  |
| 6. | Подготовить гипс | Выполнить |  |
|  | Выполнение работы |  |  |
| 7. | Налить в мерный стакан 30-50 мл. холодной воды | Выполнить |  |
| 8. | Налить в резиновую колбу для гипса отмеренное количество воды, добавить нужное количество гипса до его насыщения водой | Выполнить |  |
| 9. | Перемешать гипс с помощью шпателя для замешивания гипса до однородной сметанообразной консистенции | Выполнить |  |
| 10. | Включить вибростолик нажатием кнопки | Выполнить |  |
| 11. | Поместить оттискную ложку с оттиском на поверхность вибростолика | Выполнить |  |
| 12. | Распределить первые порции гипса шпателем для замешивания гипса на выступающие поверхности оттискной ложки с оттиском | Выполнить |  |
| 13. | Заполнить оттискную ложку с оттиском гипсом с перекрытием его краев | Выполнить |  |
| 14. | Оформить цоколь | Выполнить |  |
|  | Завершение работы |  |  |
| 15. | Выключить вибростолик нажатием кнопки | Выполнить |  |
| 16. | Внести запись в журнал учета расходных материалов | Сказать |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Практическое действие аккредитуемого | Примерный текст комментариев аккредитуемого |
| 3. | Оценить качество оттиска | «Оттискная масса плотно прилегает к ложке, нет оттяжек, нет пор на рабочей поверхности» |
| 16. | Внести запись в журнал учета расходных материалов | «Делаю запись в журнале учета расходных материалов» |

Оборудование и оснащение для практического навыка

1. Рабочий стол зубного техника с индивидуальным освещением, подключенный к электропитанию
2. Стул с регулируемой высотой
3. Раковина с гипсоотстойником, подключенная к водопроводной системе
4. Гипсовочный стол
5. Вибростолик, подключенный к электросети
6. Бункер для гипса
7. Мерная емкость для воды
8. Оттискная ложка с оттиском (из расчета 1 комплектна одну попытку аккредитуемого)
9. Резиновая колба
10. Шпатель для замешивания гипса
11. Медицинский гипс (150 грамм из расчета на одну попытку аккредитуемого)
12. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения аккредитуемым документации
13. Формы документации: заказ-наряд на изготовление протезов; журнал учета расходных материалов (приказ Минздрава СССР от 03.07.1985г № 884 «О мерах по повышению эффективности оказании ортопедической стоматологической помощи населению»; приказ Минздрава СССР от 12.06.1984 № 670 «О мерах по дальнейшему улучшению стоматологической помощи населению»)

Нормативные и методические документы, используемые для создания оценочного листа (чек-листа)

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
2. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая», утвержденный приказом Минобрнауки России № 972 от 11.08.2014
4. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, утвержден постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 05. 2010 №58.

1. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

обращению с медицинскими отходами», утвержден постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 декабря 2010 года №163.

1. Приказ Минздрава СССР от 03.07.1985 № 884 «О мерах по повышению эффективности оказании ортопедической стоматологической помощи населению».

Проверяемый практический навык: базовая сердечно-легочная реанимация

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень практических действий | Форма  представления | Отметка о выполнении да/нет |
| 1 | Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего | Сказать |  |
| 2 | Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи | Выполнить |  |
| 3 | Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» | Сказать |  |
| 4 | Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!» | Сказать |  |
| 5 | Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего | Выполнить |  |
| 6 | Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки | Выполнить |  |
| 7 | Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути | Выполнить |  |
|  | Определить признаки жизни |  |  |
| 8 | Приблизить ухо к губам пострадавшего | Выполнить/  Сказать |  |
| 9 | Г лазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего | Выполнить |  |
| 10 | Считать вслух до 10-ти | Сказать |  |
|  | Вызвать специалистов (СМП) по алгоритму |  |  |
| 11 | Факт вызова бригады | Сказать |  |
| 12 | Координаты места происшествия | Сказать |  |
| 13 | Количество пострадавших | Сказать |  |
| 14 | Пол | Сказать |  |
| 15 | Примерный возраст | Сказать |  |
| 16 | Состояние пострадавшего | Сказать |  |
| 17 | Предположительная причина состояния | Сказать |  |
| 18 | Объем Вашей помощи | Сказать |  |
|  | Подготовка к компрессиям грудной клетки |  |  |
| 19 | Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему | Выполнить |  |
| 20 | Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды | Выполнить |  |
| 21 | Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего | Выполнить |  |
| 22 | Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок | Выполнить |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень практических действий | Форма  представления | Отметка о выполнении да/нет |
|  | Компрессии грудной клетки |  |  |
| 23 | Выполнить 30 компрессий подряд | Выполнить |  |
| 24 | Руки аккредитуемого вертикальны | Выполнить |  |
| 25 | Руки аккредитуемого не сгибаются в локтях | Выполнить |  |
| 26 | Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней | Выполнить |  |
| 27 | Компрессии отсчитываются вслух | Сказать |  |
|  | Искусственная вентиляция легких |  |  |
| 28 | Защита себя | Использовать устройство-маску полиэтиленовую с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких |  |
| 29 | Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего | Выполнить |  |
| 30 | 1 -ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему | Выполнить |  |
| 31 | Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки | Выполнить |  |
| 32 | Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, набрать воздух в лёгкие | Выполнить |  |
| 33 | Обхватить губы пострадавшего своими губами | Выполнить |  |
| 34 | Произвести выдох в пострадавшего | Выполнить |  |
| 35 | Освободить губы пострадавшего на 1 -2 секунды | Выполнить |  |
| 36 | Повторить выдох в пострадавшего | Выполнить |  |
|  | Критерии выполнения базовой сердечно­легочной реанимации |  |  |
| 37 | Глубина компрессий (грудная клетка механического тренажера визуально продавливается на 5-6 см) | Выполнить |  |
| 38 | Полное высвобождение рук между компрессиями (во время выполнения компрессий руки аккредитуемого отрываются / не отрываются от поверхности тренажера) | Выполнить |  |
| 39 | Частота компрессий (составляет 100-120 в минуту) | Выполнить |  |
| 40 | Базовая сердечно-легочная реанимация продолжалась циклично (2 цикла подряд, 1 цикл - 30:2) | Оценить |  |
|  | Завершение испытания |  |  |
| 41 | При команде: «Осталась 1 минута» | Реанимация не прекращалась |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень практических действий | Форма  представления | Отметка о выполнении да/нет |
| 42 | Перед выходом | Участник озвучил претензии к своему выполнению |  |
|  | Нерегламентированные и небезопасные действия | | |
| 43 | Компрессии производились | Поддерживалось  /«Да»  Не поддерживалось / «Нет»  искусственное  кровообращение |  |
| 44 | Центральный пульс | Не тратил время на отдельную проверку пульса на сонной артерии вне оценки дыхания |  |
| 45 | Периферический пульс | Не пальпировал места проекции лучевой (и/ или других  периферических)  артерий |  |
| 46 | Оценка неврологического статуса | Не тратил время на проверку реакции зрачков на свет |  |
| 47 | Сбор анамнеза | Не задавал лишних вопросов, не искал медицинскую документацию |  |
| 48 | Поиск нерегламентированных приспособлений | Не искал в карманах пострадавшего лекарства, не тратил время на поиск платочков, бинтиков, тряпочек |  |
| 49 | Риск заражения | Не проводил ИВЛ без средства защиты |  |
| 50 | Общее впечатление эксперта | Базовая сердечно­легочная реанимация оказывалась профессионально |  |

ФИО члена АПК

подпись

отметка о внесении в базу ФИО (внесен / не внесен)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Практическое действие | Примерный текст комментариев |
|  | аккредитуемого | аккредитуемого |
| 1. | Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего | «Опасности нет» |
| 3. | Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» | «Вам нужна помощь?» |
| 4. | Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!» | «Помогите, человеку плохо!» |
| 8. | Приблизить ухо к губам пострадавшего | Проговорить: «Дыхания нет!» |
| 10. | Считать вслух до 10-ти | «Один, два, три... и т.д. десять» |
| 11. | Факт вызова бригады | Проговорить: «Я набираю номер 112 для |
|  |  | вызова скорой медицинской помощи» |
| 12. | Координаты места происшествия | Назвать любой адрес |
| 13. | Количество пострадавших | «Количество пострадавших - 1 человек» |
| 14. | Пол | Указать любой пол |
| 15. | Примерный возраст | Указать любой возраст старше 30 лет |
| 16. | Состояние пострадавшего | «Пострадавший без сознания, без дыхания, без пульса на сонной артерии» |
| 17. | Предположительная причина состояния | «Предположительная причина состояния - внезапная остановка кровообращения» |
| 18. | Объем Вашей помощи | «Я приступаю к непрямому массажу сердца и искусственной вентиляции легких» |
| 27. | Компрессии отсчитываются вслух | «Один, два, три... и т.д. тридцать» |

Оборудование и оснащение для практического навыка в соответствии с условием практического задания

1. Торс механический взрослого для отработки приемов сердечнолегочной реанимации, лежащий на полу
2. Напольный коврик для аккредитуемого
3. Устройство-маска полиэтиленовая с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких (из расчета 1 маска на все попытки аккредитуемого)
4. Салфетка с антисептиком одноразовая (из расчета 3 шт. на одну попытку аккредитуемого)
5. Салфетка марлевая нестерильная, размер 110x125 мм (из расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого)

Нормативные и методические документы, используемые для создания оценочного листа (чек-листа)

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
2. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»
3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»
4. Рекомендации по сердечно-легочной реанимации (АЛА), 2015г., 41с.